附件3

火灾隐患集中排查指引表

受检对象： 检查单位：

检查人员： 检查时间：

场所类型：医院□ 学校□ 养老院□ 歌舞娱乐场所（舞厅、卡拉OK厅、KTV、夜总会、酒吧）□ 托幼福利机构□ 劳动密集型企业□ 网吧□ 宗教场所□ 文旅场所□ 展览博物馆□ 电影院（放映室）□ 游艺游乐场所□ 餐饮、饭店□ 商场□ 培训机构□ 密室逃脱（剧本杀）□ 其他□
直接判定重大火灾隐患	生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内； 是□否□

公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足2个； 是□否□

旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统； 是□否□

在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品； 是□否□

人员密集场所的居住场所采用聚氨酯泡沫夹芯板搭建；

是□否□
合

法

性	公众聚集场所投入使用、营业前未通过消防检查 是□否□

违规改变建筑使用性质从事生产经营活动； 是□否□
通

道

畅	消防车道和消防车登高操作场地被违章建筑、机动车辆、固定摊位或绿化植物等障碍物占用； 是□否□

疏散通道、安全出口被锁闭、安装栅栏、堆放杂物等堵塞；

是□否□

消防车道、扑救场地未划线、注名、立牌标识不明，疏散通道和安全出口标志不全； 是□否□
救

命

水	室内外消火栓设施不齐，无水带、无水枪、被损坏、被拆除、被停用； 是□否□

室内外消火栓无水或压力不够，消防水池、水箱储量不够，补水功能不正常； 是□否□

专兼职消防员、保安人员和消防控制室值班员不知道消防设施位置、不熟悉灭火设施操作； 是□否□
控

火

源	电器线路敷设、照明灯具安装、大功率电器使用不符合规定；电动自行车（蓄电池）违规充电； 是□否□

医院、养老机构、儿童福利领域服务机构的制氧站和氧气瓶间违规使用非防爆电器设备，使用锂离子电池的医疗设备、轮椅未在指定安全区域充电； 是□否□

违规使用瓶装液化石油气； 是□否□

医院、冷库保温材料燃烧性能不符合要求；违规使用易燃可燃材料装饰装修；违章使用易燃可燃材料夹芯彩钢板； 是□否□

消防控制室值守人员未持证上岗； 是□否□

场所内违规设施员工宿舍；违规将住宿与生产、储存、经营场所混合在同一空间内； 是□否□

电化学储能电站设置在人员密集场所内； 是□否□
设

施

好	未按要求设置火灾自动报警、自动喷水灭火、气体灭火、防排烟等设施，或消防设施系统损坏瘫痪无法正常使用，不具备防灭火功能； 是□否□

未按要求设置防火分区；防火门、防火卷帘、防火墙等损坏严重，不具备防火分隔功能； 是□否□

电缆井、管道井等防火封堵不严密，破坏建筑防火分隔。

是□否□