|  |
| --- |
| **水质公告（2022年2月）** |
| **发布单位：云阳县城市管理局** |  |  |  |
|  **云阳水利水电实业开发有限公司**  |  **发布日期：2022年3月** |
| **水样类型:管网水** |  |  **报告编号：22023060** |
| **序号** | **检测项目** | **单位** | **标准限值** | **检测结果** |
| 1 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.00313 |
| 2 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00495 |
| 3 | 铜 | mg/L | 1.0  | 0.00145 |
| 4 | 锌 | μg/L | 1000 | 69.82 |
| 5 | 镉 | μg/L | 5 | ＜0.06 |
| 6 | 铅 | μg/L | 10 | ＜0.07 |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 20.34 |
| 8 | 氯化物 | mg/L | 250 | 9.71 |
| 9 | 氟化物 | mg/L | 1.0  | 0.13 |
| 10 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10,地下水源限制时为20 | 0.40 |
| 11 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | **——** |
| 12 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | **——** |
| 13 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.70  | **——** |
| 14 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 15 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | **——** |
| 16 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 |
| 17 | 色度 | 度 | 15 | ＜5 |
| 18 | 浑浊度 | NTU | 1，水源与净水技术条件限制时为3 | 0.130 |
| 19 | 耗氧量(CODMn法,以O2计) | mg/L | 3，源水耗氧量>6mg/L时,为5 | 1.38 |
| 20 | 三氯甲烷 | μg/L | 60 | 14.35 |
| 21 | 四氯化碳 | μg/L | 2 | ＜0.21 |
| 22 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | ＜0.004 |
| 23 | 肉眼可见物 | **/** | 无 | 无 |
| 24 | 臭和味 | **/** | 无异臭、异味 | 无 |
| 25 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 110 |
| 26 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 90.0 |
| 27 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 7.55 |
| 28 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | **——** |
| 29 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | ＜0.002 |
| 30 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | ＜0.002 |
| 31 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.026 |
| 32 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.067 |
| 33 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 34 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.02252 |
| 35 | 砷 | μg/L | 10 | 0.31 |
| 36 | 汞 | μg/L | 1 | ＜0.10 |
| 37 | 硒 | μg/L | 10 | 0.09 |
| 38 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | ＜0.050 |
| 39 | 氯气及游离氯制剂（游离氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.43 |
| 40 | 一氯氨(总氯) | mg/L | ≥0.05 | 0.55 |
| 41 | 臭氧 | mg/L | 0.02如加氯,总氯≥0.05 | **——** |
| 42 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.02 | **——** |
| 备注：本公告内容由重庆市供（排）水质监测网清泽地方站检测提供，检测报告原件在各收费营业厅公示。 |