云阳发改投〔2025〕380号

云阳县发展和改革委员会

关于云阳县2025年国道G348线新双土大桥至万州界段桥梁养护工程实施方案的批复

云阳县公路事务中心：

你单位《关于审批云阳县2025年国道G348线新双土大桥至万州界段桥梁养护工程实施方案的函》（云阳路中心函〔2025〕6号）收悉。根据云阳县太乙信息咨询有限公司的《云阳县2025年国道G348线新双土大桥至万州界段桥梁养护工程实施方案》，经研究，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：云阳县2025年国道G348线新双土大桥至万州界段桥梁养护工程

二、项目业主：云阳县公路事务中心

三、项目代码：2505-500235-04-02-438994

四、建设地址：国道G348线新双土大桥至万州界段桥梁

五、主要建设内容及规模：新双土大桥位于双土镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，栏杆加长，人行道变形缝修复；破石口桥位于南溪镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，护栏修补，桥面铺装裂缝修补；龙嘴桥位于南溪镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，栏杆加长，桥面铺装局部铣刨重铺；汤溪河大桥位于南溪镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，栏杆加长，桥面铺装局部铣创重铺；白水滩大桥位于云安镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，栏杆加长，支座更换，桥面铺装；秦家沟桥位于云安镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，桥面铺装裂缝修补；洪铜桥位于云安镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，桥面铺装裂缝修补；洪湖桥位于云安镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，桥面铺装裂缝修补；莲花大桥位于人和街道境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，桥面铺装裂缝修补；健康桥位于人和街道境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，桥面铺装裂缝修补；巴阳大桥位于巴阳镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，人行道破损修复，桥面铺装裂缝修补；永安桥位于巴阳镇境内，主要建设内容为裂缝、露筋、麻面破损修复，渗水泛碱处治，桥面铺装裂缝修补。

六、总投资及资金来源：项目总投资149.54万元，其中工程建设费用119.82万元，工程建设其他费用25.36万元，基本预备费用4.36万元。资金来源为上级补助资金。

七、建设工期：3个月

八、招标方案核准：按照云阳县人民政府有关规定，具备条件的可以打捆公开招标；不具备条件的可以采取邀请比选，或者竞争性比选、公开比价、随机抽取、竞争性谈判、竞争性磋商等发包方式择优确定承包商。并报行业监督部门备案。

请按基本建设程序完善相关建设手续，积极落实建设资金，尽快开工建设并投入使用。

云阳县发展和改革委员会

2025年7月1日

抄送：县财政局，县交通运输委，县审计局，县统计局。

云阳县发展和改革委员会办公室 2025年7月1日印发