重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（云阳）环准〔2026〕10号

云阳县恐龙世界文化旅游开发有限公司：

你公司报送的云阳县磨刀溪郎家段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治项目（码头工程）（项目编码：2020-500235-78-01-119880）环境影响文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，我局原则同意重庆华地资环科技有限公司（统一社会信用代码：915001037094724430）编制的《云阳县磨刀溪郎家段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治项目（码头工程）环境影响评价报告书》结论及其提出的环境保护措施。

一、项目主要建设内容：拟建项目是云阳县侏罗纪恐龙公园的配套工程，其主要功能为旅游客运。建设地点位于云阳县普安乡磨刀溪右岸，使用岸线长度70m，距河口里程约12.5km。设计建设300吨级200客位客运泊位1个，年吞吐能力50万人次/年，年通过能力51.05万人次/年。码头采用实体下河梯步结构型式，由趸船、跳板和跳趸、下河梯步/无障碍通道、码头平台组成，旅客经趸船、下河梯步/无障碍通道、码头平台、恐龙公园内部道路，连接码头与侏罗纪游客中心。码头仅设置船舶的停靠泊位，300吨级200客位的船舶不纳入本项目的投资建设内容。该项目总投资436.74万元，其中环保投资34.7万元，占总投资的7.95%。

二、项目在设计、建设和运营过程中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项生态保护及污染防治措施，并重点做好以下工作。

（一）加强生态保护与修复。施工期严格控制施工范围，禁止在划定的施工范围外开展施工活动，合理安排施工时间，避免雨天开挖土方，严格控制开挖量及开挖区域，避免大规模无序开挖，尽量减少土石方开挖、基础建设对土壤及植被的破坏；临时占地尽量选择现有空地，临时堆料场布设应远离水体。雨天对裸露开挖面采取遮雨布覆盖。对施工人员加强宣传教育，增强人员环境保护意识，严禁砍伐树木、捕猎野生动物、非法捕鱼等。施工结束后，及时对各类临时施工占地进行迹地生态恢复。按要求开展鱼类增殖放流工作。

（二）强化废气污染防治。施工采用商品混凝土，不设置砼拌和场。施工期通过采取洒水抑尘、防尘网覆盖、运输车辆加盖密闭、进出车辆冲洗等措施减少无组织粉尘排放；施工机械使用优质清洁柴油、加强机械设备维护保养。营运期到港船舶在码头停泊期间发动机主机停止运行，使用拟建码头岸电设施，减少废气排放。

（三）加强废水污染防治。严禁各类垃圾和污水排入水体。合理安排施工时间和施工进度，选在低水位期进行作业，尽量缩短涉水施工作业时间。涉水施工采用围堰封闭作业，围堰内设导水沟和集水井，基坑废水经集水井统一抽排至码头平台简易沉淀池处理后回用，不外排；施工场地设置截排水沟，其他施工废水经隔油沉淀后回用，不外排；施工人员生活污水依托租赁民房已有化粪池处理后用于周边旱地和果园农肥，不外排。运营期到港船舶含油废水经船舶自设的污油水储存柜收集后由污水提升泵加压经码头含油污水管道输送至码头平台设置的不锈钢含油污水收集池暂存，定期交由有资质的油污水处置单位转运处置。到港船舶生活污水、趸船生活污水由污水提升泵加压后经码头生活污水管道排入恐龙公园污水管网至恐龙公园1#地埋式污水处理设施处理后，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002，含修改单）一级A标准排放。油污水和生活污水管道不得混用。本项目不设船舶压舱水接纳设施，入港船舶压舱废水应在入港前经消毒处理后由港口海事部门认可单位接收，不得直接排入港池及附近水域。

（四）控制噪声污染。施工期尽量选用低噪声生产设备，合理安排施工时间，对高噪声设备采取合理布局等降噪措施。加强设备定期检修、维护和保养，确保设备处于良好运行状态。强化进出车辆管理，采取限速、禁鸣等措施。营运期污水提升泵采取隔声、减振措施，夜间不进行污水转运作业，控制船舶发航时间，进出港船舶采用低音鸣笛、通过无线通信设备调度、尽量减少鸣笛次数。

（五）妥善处置固体废物。项目不单独设弃渣场，施工期开挖土石弃方及时清运至云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目弃土场处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集后及时交当地环卫部门清运处置。营运期产生的各类废物应分类管理、严格管控。规范设置危险废物贮存点及其标识标牌，将含油抹布、手套等危险废物采用专门容器分类收集后暂存于危险废物贮存点；到港船舶含油废水暂存于码头平台含油污水收集池并由专人看管，严格落实危险废物转移联单制度，定期将危险废物交由有资质的单位进行处理。趸船和到港船舶生活垃圾等收集后及时交由当地环卫部门收运处置。趸船不设食堂，废弃餐盒由专用收集桶存放，单独交由具备厨余垃圾收运处置资质的单位处理。

（六）抓好日常环境管理。建立环境管理制度，落实专人负责日常环境保护工作，确保环保设施正常运行，做好环境管理台帐。强化环境风险管理，以船舶溢油风险防范、含油污水收集池管控等为重点，制定风险防范制度，落实风险防范措施。配备必要的应急物资和应急装备。按照本项目环境影响评价报告书要求开展环境监测工作。

三、该项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，建设单位应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，建设单位应通过网站或其他便于公众知晓的方式公开环保设施竣工时间、调试期限、验收报告等信息；验收公示期满5个工作日内，建设单位应将项目验收相关信息填报于全国建设项目竣工环境保护验收信息平台。项目验收合格后，方能正式投入使用。

四、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施等发生重大变动的，应依法重新报批环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

五、本批准书内容依据你单位报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件，统一的准入要求及政策作出。若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境管制要求，或发布更加严格的污染物排放标准，你单位有义务按照国家及本市的新要求，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

六、请云阳县生态环境保护综合行政执法支队，普安乡人民政府和县级相关部门加强该项目环境保护日常监督管理工作。

云阳县生态环境局

（盖章）

2026年8月4日

抄送：普安乡，县规划自然资源局、县交通运输委、县水利局、县农业农村委、县文化旅游委、县应急管理局、县林业局，县生态环境执法支队。